|  |  |
| --- | --- |
| **SC PROIECT SRL** | Proiect nr. **6943.0/2020** |
| TG. MUREŞ | Faza: **DTAC** |

**LISTA CU CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI**

si descrierea elemente de calcul  
antemăsurătoare lucrări de construcţii

-REPARAȚII ACOPERIȘ LA BIBLIOTECA TELEKI-BOLYAI-

TG. MUREȘ, STR. BOLYAI, NR. 17

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr. crt*** | ***Simbol*** | ***Denumirea articolelor*** | ***U.M.*** | ***Cantit.*** |
| ***0*** | ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
|  | rpct26a1 | Desfacerea învelitorii din țigle, existente:  Total: 2510,0 | mp | 2510,0 |
|  | rpct21a1 | Demontarea burlanelor și jgheaburilor:  Jgheaburi: 265,0  Burlane: 95,00  Total: 98,2 | ml | 360,0 |
|  | rpct25a1 | Desfacere totală șipci din lemn:  Total: 2510,0 | mp | 2510,0 |
|  | Rpce30a1 | Prelată de protecție contra intemperiilor (etapizat):  Total: 240,0 | mp | 240,0 |
|  | ce02b1 | Învelitoare din țigle solzi, așezare dublă:  Total: 2510,0 | mp | 2510,0 |
|  | rpch10a1 | Șipci noi din lemn din scînduri brute:  Total: 2510,0 | mp | 2510,0 |
|  | rpci21C1 | Jgheaburi din tablă zincată mată, semirotunde, cu diametrul de 18 cm:  Total: 265,0 | ml | 265,0 |
|  | rpci25c1 | Burlane din tablă zincată mată, rotunde, cu diametrul de 15,4 cm:  Total: 95,0 | ml | 95,0 |
|  | Rpcj03a | Restaurarea finisajului la coșuri de fum, inclusiv completarea cărămizilor lipsă  Total: 75,0 | mp | 75,0 |
|  | rpch07a1 | Înlocuire elemente de șarpantă, deteriorate, cu altele noi: căpriori  Total: 20,0 | buc | 20,0 |
|  | rpch07f1 | Înlocuire elemente de șarpantă, deteriorate, cu altele noi: cosoroabe  Total: 10,0 | buc | 10,0 |
|  | rpch08a1 | Reparații la elemente de șarpantă deteriorate prin plătuire  Total: 12,0 | buc | 12,0 |
|  | rpch013b1 | Streașină din scânduri de rășinoase, inclusiv pazii din scânduri  Total: 60,0 | mp | 60,0 |
|  | rpct17a1  asimilat | Demontarea instalațiilor (țevi metalice) din volumul podului  Total: 0,50 | t | 0,50 |
|  | cn15a1 | Vopsirea lemnăriei cu lignoleum în trei straturi  Total: 7500,0 | mp | 7500,0 |
|  | cn15d1 | Vopsirea lemnăriei cu vopsele antiseptice și hidrofuge  Total: 7500,0 | t | 7500,0 |
|  | rpci14a1 | Șorțuri, racordări la coșuri de fum, executate din tablă zincată  Total: 25,0 | mp | 25,0 |
|  | CE53A01+ | Sistem de parazapada 2M, invelitori din tigle, cuprinde: 3 suporti (+accesorii fixare) si un grilaj h=19 cm, l=2 m, material otel zincat vopsit, greutate 6 kg.  Total: 130,0 | ml  buc | 130,0  65,0 |
|  | rpci38c1 | Reparații la accesoriile diverse de la învelitori: lucarne  Total: 14,0 | mp | 14,0 |
|  | rpc075a1 | Plase de protecție din sîrmă la lucarne:  Total: 200,0 | kg | 200,0 |
|  | tri1a01c1 | Încărcarea materialelor grele și mărunte, în autovehicul  Total: 90,0 | t | 90,0 |
|  | tra01a10 | Transportul rutier al materialelor cu autobasculanta pe distanța de 10 km  Total: 90,0 | t | 90,0 |
|  | tra02a10 | Transportul rutier al materialelor cu autocamionul pe distanța de 10 km  Total: 80,0 | t | 75,0 |
|  | trb05b13 | Transportul materialelor prin purtat direct, distanța 30 m  Total: 90,0 | t | 90,0 |

|  |
| --- |
| Intocmit |
| ing. Pálfi Előd |